重庆市巴南区第二人民医院

采购需求

我院拟购买雾化机、动态血压设备等，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购组。

1. 主要功能参数

**雾化机**

1.适用范围：适用于小儿、成人雾化治疗。

2.工作电源：AC220V/50HZ。

3.噪音值：空载≤60dB，负载≤65dB。

4.喷雾速率：≥0.1mL/min。

5.空气流量：≥5L/min。

6.温控保护：雾化器工作温度超130℃，温控开关触发。

7.工作模式：间歇加载连续运行。

8.质保期：2年。

**动态血压设备**

1. 适用范围：高血压24小时监测。
2. 工作电源：电池。
3. 噪音值：≤40dB。
4. 温控保护：内置温控保护功能。
5. 工作模式：自动、手动模式。
6. 质保期：2年。

重量：≤200g。

二、商务要求

1、合同生效后，30个日内完成交货。

2、自项目验收通过之日起质保2年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、彩页、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市巴南区第二人民医院采购组办公室，联系人：吴老师，电话：62867363。

有意向参与的供应商请于2025年3月25日前提交资料本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市巴南区第二人民医院

财务科—采购组